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Denne kemiske APV er udarbejdet i henhold til Arbejdstilsynets krav til kemisk risikovurdering efter bekendtgørelse nr. 381 af 12. april 2023 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), og er baseret på oplysninger fra produktets sikkerhedsdatablad samt lokale arbejdsforhold.
Den kemiske APV skal opdateres ved væsentlige ændringer af produktet, arbejdsprocessen, anvendelsesområde eller minimum hvert 3. år.
Versionsnummer (MultiLine): 1 | Dato: 5. Januar 2025
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	Identifikation af stoffet/materialet og anvendelse



	Produktnavn:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.	PR-nummer:
Se sikkerhedsdatablad punkt 1, 15 eller etiketten på produktet, hvis produkter har PR-nummer
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


	Beskrivelse af brugen:
Skriv hvordan I anvender produktet f.eks.: Produktet hældes direkte i spanden, hvor det blandes med vand…
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
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	Interne oplysninger




Udfyldes for hvert kemisk produkt med sikkerhedsdatablad
	Afdeling:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.	Udarbejdet af:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


	Internt navn:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.	Versionsnummer:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


	Dato for udfyldelse:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


	[image: ]
	Eksponering


Se sikkerhedsdatablad punkt 7, 8 og 15.

	Produktet må ikke bruges af:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


	F.eks. unge under 15 år og gravide.
	

	
	

	Eksponeringstype:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


	F.eks. utilsigtet hud- og/eller øjenkontakt.
	

	
	

	Eksponeringsvarighed:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
	F.eks. hvor længe bliver produkter på huden før det vaskes af.
	

	
	

	Ventilation:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


	Sikkerhedsdatablad punkt 8.2.
	

	Uddannelses- /instruktionskrav:
F.eks. epoxy kursus eller internt kursus.
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
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	Mærkning


Se sikkerhedsdatabladets punkt 2,2.
Hvis produktet er faremærket.
	Farepiktogram og H-sætninger:
F.eks. H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. 
Faresymbol:
[image: ]

	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
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	Personlige værnemidler


Se sikkerhedsdatablad punkt 8
Hvis der er særlige krav til værnemidler ved brug.
	
	

	Handsker:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
	F.eks. typen og skiftes efter kontakt med produktet.
	

	
	

	Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


	
	

	Andet:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


	F.eks. forklæde, beskyttelsesdragt, sikkerhedssko.
	

	
	

	Værnemidler opbevares:
F.eks. kemirum, lager. 
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
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	Førstehjælp



	Førstehjælpsudstyr opbevares:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


	
	

	Telefonnummer i forbindelse med ulykke:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


	F.eks. Evt. lokalnummer.
	

	I alvorlige tilfælde ringes 112.
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	Forholdsregler ved uheld og spild


Se sikkerhedsdatabladets punkt 6.

	Opsamlingsmateriale:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


	F.eks. multiabsorber, sand, klude, skovl og kost.
	

	
	

	Brug af værnemidler ved opsamling:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
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	Opbevaring


Se sikkerhedsdatabladets punkt 7.2.
Hvis der er særlige krav til opbevaring af produktet.
	Nødvendige foranstaltninger:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
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	Brandbekæmpelse


Se sikkerhedsdatabladet punkt 5.
Hvis produktet f.eks. er brandfarligt.
	Slukningsmidler:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


	F.eks specielle krav til slukningsmidler.
	

	
	

	Slukningsmidler opbevares:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


	
	

	Brug af værnemidler ved brandslukning:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
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	Bortskaffelse


Se sikkerhedsdatabladets punkt 13.

	Forurenet emballage:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


	F.eks. Efter produkt er opbrugt, skyl beholder med vand og sorter som plast affald
	

	
	

	Opsamlingsmateriale afleveres ved/hos:
	Klik eller tryk her for at skrive tekst.


	F.eks. ved miljøfarligt affald.
	



Arbejdsgiverens tjekliste: Brug af rengøringsmidler
Tjekliste til opfølgning på den kemiske risikovurdering:

☐ Vi følger STOP-princippet i vores forebyggelse:
(Substitution – Tekniske foranstaltninger – Organisatoriske foranstaltninger – Personlige værnemidler)
· Vi erstatter farlige produkter – fx hudætsende produkter – med mindre farlige produkter som hudirritation.
· Vi minimerer vådt arbejde ved at bruge tekniske hjælpemidler, fx gulvvaskemaskiner.
· Vi undgår så vidt muligt brug af sprøjteflasker og især spraydåser.
· Vi bruger egnede personlige værnemidler, fx handsker og beskyttelsesbriller.

☐ Vi oplærer og instruer alle der gør rent i:
· Hvilke sundhedsskader der kan opstå, fx hudlidelser og astma.
· Hvordan rengøringsmidler håndteres, bruges og opbevares forsvarligt.
· Særlige regler for unges og gravides brug af rengøringsmidler.
· Hvordan handsker mv. bruges korrekt.
· Relevant førstehjælp, hvis uheldet er ude, fx brug af øjenskylleflasker.

☐ Vi sørger for, at de ansatte har adgang til relevant information, fx:
· Produktliste og sikkerhedsdatablade
· Resultatet af den kemiske risikovurdering

☐ Vi fører tilsyn med, at de ansatte udfører rengøringsarbejdet forsvarligt:
· Vi sikrer os, at de ansatte bruger de udleverede handsker mv. korrekt.
· Vi påtaler og retter eventuelle fejl og mangler i måden, de ansatte udfører arbejdet på.
· Vi gentager instruktionen, hvis vi vurderer, den har været utilstrækkelig

☐ Vi inddrager arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i den kemiske risikovurdering: 

Kommentar til tjeklisten: 
Klik eller tryk her for at skrive tekst.Klik eller tryk her for at skrive tekst.
MultiLine A/S, Kirkebjergvej 17, DK-4180 Sorø / Alsvej 14, DK-8940 Randers SV
	Tlf. +45 70 10 77 00 – www.multiline.dk
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